## 力合优科项目一期高低压配电供应与安装工程招标公告

一、项目概况

本项目位于惠州市惠阳区镇隆镇皇后村，占地面积83347㎡，容积率3.0，新建总建筑面积约22.7万㎡，项目分两期建设，本次招标范围为一期（1#~5#楼）厂房，建面约12万㎡，框架结构。楼栋高6~10层，首层层高为6.5米（1#楼7米），标准层高为4.5米，楼栋高均在50米以内。

二、资格要求

1、投标人必须为中华人民共和国合法注册的独立法人。

2、投标人资质要求：输变电专业承包三级及以上资质**或**建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质,**同时**须具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上。

3、投标人工程业绩：投标人必须至少具备1个近三年（2018年11月1日至投标截止日，以竣工验收报告时间为准）高低压配电部分合同额为400万元及以上的业绩。（投标人业绩应提交包括但不限于：含有合同双方名称、项目名称、承包范围、高低压配电部分合同额、签字盖章等信息的合同页、验收报告和招标人认为可提供的其他有效证明文件）。

注：若提供的业绩中未明确体现上述要求内容，导致招标人无法判定的，招标人有权认定其为无效业绩。

4、拟派项目经理必须具有国家二级建造师执业资格（机电工程专业），具备有效的B类安全生产考核合格证书；

5、不接受联合体投标。

三、招标范围

本工程招标范围为力合优科项目一期高低压配电供应与安装施工图内所有内容，包含不限于：1、力合优科项目一期高低压配电（报装手续的办理、供电局审图、设备安装、调试以及验收通电等过程中一切工作内容及相关的费用）；共11890KVA，10台变压器。1个中压房、5个变配电房。

2、高低压变配电工程：高压柜、变压器、低压柜、母线槽等设备及其连接的电缆等采购、安装、调试、送电验收。

3、整个过程中协调供电局中间检查、竣工验收。

4、工作接地和保护接地系统的制作和安装。

5、各变配电房内的地面绝缘胶的铺设、各洞口防鼠网（栏板）的安装、各种标识及警示牌、高压绝缘工具、工具箱、挂墙图纸、安全用电规章制度、各配电房进出线桥架孔洞和柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、临时接地线、放电棒、手电、警戒线等及其它供电局要求的安全用电所需的配置。

1. 具体范围以招标文件、图纸和工程量清单为准。

四、工期

总工期：80日历天，暂定2022年3月1日-2022年5月20日。实际开工日期以发包人签发的《开工令》为准。

五、招标估算价

本次招标工程估算价：820万元，具体以招标公告为准。

六、资格审查

采用资格后审方式。

七、投标文件的递交

（1）地点：深圳市住房和建设局工程交易服务主页

（2）截止时间： 2021年 12 月 13 日 18 ：00

## 八、发布公告的媒介

## 深圳市住房和建设局工程交易网网站发布

## 九、行政监督

## 惠州市惠阳区住房和城乡建设局

## 十、联系方式

招标人：优科数码科技（惠州）有限公司

地 址：惠州市惠阳区镇隆镇

联系人：李宁

电 话：13620965693